**G908GU-T-4GCat.1-tcp通信协议**

目录

[1 综述 3](#_Toc8504)

[2 设备使用说明 3](#_Toc30367)

[2.1 设备功能与使用说明 3](#_Toc22127)

[2.2 设备默认上报逻辑 4](#_Toc22690)

[2.3 设备下行说明 5](#_Toc26643)

[3 协议数据包结构 7](#_Toc18130)

[3.1 数据头 7](#_Toc21968)

[3.2 报文标示符(Message ID) 7](#_Toc28631)

[3.3 Token生成机制 7](#_Toc12976)

[3.4 有效负载(Payload) 8](#_Toc17803)

[3.5 校验和(Checksum) 9](#_Toc4149)

[4 上报messages报文 10](#_Toc9779)

[4.1 连接相关上报 10](#_Toc17207)

[4.1.1 LNK-LIN (MSGID=0xF0)请求连接（TCP专用） 10](#_Toc19553)

[4.1.2 连接回复(MSGID=0xF1)（TCP专用）-重要 11](#_Toc22702)

[4.1.3 新心跳包协议(MSGID=0xF9)-重要 12](#_Toc8986)

[4.2 报警相关上报 14](#_Toc464)

[4.2.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02) 14](#_Toc18417)

[4.2.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充) 15](#_Toc14896)

[4.3 定位相关上报 17](#_Toc4921)

[4.3.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03) 17](#_Toc16320)

[4.3.2 wifi和基站信息上传(MSGID=0xA4) 19](#_Toc32374)

[4.3.3 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6） 24](#_Toc29662)

[4.3.4 基站经纬度上报（MSGID=0x15）—wifi定位补充 26](#_Toc17340)

[4.4 设备信息及状态上报 28](#_Toc13781)

[4.4.1 SIM卡的ICCID上传(MSGID=0xF3) 28](#_Toc9371)

[4.4.2 设备充电状态上传(MSGID=0xC3) 29](#_Toc2694)

[4.4.3 状态参数上报(MSGID=0xA9) 30](#_Toc32193)

[4.4.4 设备状态(MSGID=0xE9) 32](#_Toc16901)

[4.5 下行反馈相关上报 33](#_Toc13453)

[4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0) 33](#_Toc4975)

[5 设置 35](#_Toc13837)

[5.1 下行 35](#_Toc10322)

[5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17） 35](#_Toc15187)

[5.1.2 设置- 定位优先级设置（0XCE01&0XCE02） 37](#_Toc7250)

[5.1.3 设置-开关设置（0XCE04-24） 40](#_Toc25854)

[5.1.4 声光报警设置（0XCE25） 44](#_Toc23281)

[5.1.5 IP&域名设置(0xC3)（TCP专用） 46](#_Toc4194)

# ****1 综述****

本协议合适于4G CAT1设备，目前支持G908GU-T产品,主要配合W300GU或W200PGU使用。使用32位的数据头进行同步和终端识别；使用低开销的校验算法实现校验保护；使用报文标示符来标示不同的报文。  
需根据实际上报进行解析，文档目前在不断维护中，若发现有错漏还请及时反馈，非常感谢  
协议内容为4g上报内容，若需蓝牙广播数据协议，还请咨询相关对接人员

# ****2 设备使用说明****

## ****2.1 设备功能与使用说明****

通用版本：

(1) 开机：

第一次使用前请充满电，充电自动开机，充电中灯效：红灯闪烁，充满电灯效：绿灯长亮， 手动开机：手动开机：长按开机键5秒，开机灯效：红绿灯闪烁

(2) 关机：

充电：自动关机 手动关机：关机：开机状态下开关机键和左键来回切换三次，右左右左右左，短按左键红灯不亮灯表明定位器已经关机。 低电关机：绿红灯闪烁后熄灭 设备电量低状态：每隔5s闪灯

(3) 信号状态：

未入网：短按一下左边按键，灯效为红灯 已入网：短按一下左边按键，灯效为绿灯

(4) 设备休眠：

默认触发休眠为开启状态，触发条件：设备40分钟静止不动进入休眠，其余情况不休眠,

若设备12小时不动，则主动上报一笔定位和心跳包

## ****2.2 设备默认上报逻辑****

通用版本：

(1) 连接相关上报

F0请求：设备是长链接的，服务器正常连接和网络正常情况下，开机会上报一次--需要回复才能和服务器连接

F9：心跳包上报，默认4分钟上报一次,（以前固件）定位和健康上报时后也会跟着报一条--需要回复才能保持长连接

(2) 定位相关上报-注默认不上报定位，需下行指令开启数据上报开关

gps/wifi/蓝牙信标：默认上报频率10分钟，默认定位优先级：wifi>gps，wifi定位优先，定位不到切换gps定位

基站(0x15)：wifi定位失败后自动向模组请求获取的通信基站经纬度，

精度不高用于辅助参考，一般环境无此上报，不能下发定位优先级和wifi定位绑定

(3) 报警相关上报

关机报警(0x21)：设备主动关机或低电关机,触发方式见上一节

低电量报警(0x02)：设备当前 电量等级 小于等于0时触发

(4) 设备信息及状态上报

状态参数(0xA9)：开机会上报一笔

SIM卡ICCID(0xF3)：开机上报一笔

设备状态(0xE9):开机上报一笔，有上报频率有更改时上报一笔

充电状态(0xC3)：开始充电，结束充电，已充满时上报---充电开机状态下会上报，

默认为充电关机，充电关机状态不上报充电状态

(5) 下行反馈

下行反馈(0xC0):服务器下行指令设备收到后上报，

注意，短链接设备，下行指令在设备上报的时候设备才接收下行指令

注：设备上报有并包上报的情况，也就是一个数据包里面含有多个完整的报文，注意不要遗漏，报文为完整报文，不会出现中间断开在下一个数据包的现象

Eg:bdbdbdbdd6000119a9cf610445270387bf452708a1bc44279d18b74427e518b7f9bdbdbdbdf9010000006400002800000019a9cf61ca

此数据包里含有(0xD6)蓝牙定位和(0xF9)电量信号的报文

(0xD6)蓝牙定位:bdbdbdbdd6000119a9cf610445270387bf452708a1bc44279d18b74427e518b7f9

(0xF9)电量信号:bdbdbdbdf9010000006400002800000019a9cf61ca

## ****2.3 设备下行说明****

通用版本:下行指令需要20毫秒内连续下行两次，保障成功  
注：短链接设备，下行指令在设备上报的时候设备才接收下行指令，收到后在下一个上报周期生效

(1) 设备定位上报频率下发(0x17):—-注默认不上报定位，需开启数据上报开关

默认上报频率10分钟，最高1分钟，最低1440分钟，下行指令设备收到后，设备按下发指令的时间段和频率

上报数据，时间段外按默认上报频率上报，如：00：00-18：00 2分钟定位上报，

那么时间段外按默认10分钟上报频率上报

(2) 设备定位优先级下发(0xCE01):—-注默认不上报定位，需开启数据上报开关

默认定位优先级wifi>gps,定位优先级

如下发定位优先级为：wifi>gps>蓝牙信标，则wifi定位不到切换gps,gps定位不到切换

蓝牙信标，当定位成功时，不会切换下个定位优先级产生定位

(3) 修改ip和端口指令下发(0xC3):

默认通用版本指向为智慧云平台：118.178.184.219:8825,如需更改，可咨询相关对接人员或访问官网

(4)蓝牙广播开关下发(0xCE05):

默认为开启状态，关闭后设备不进行蓝牙广播

(5)数据上报开关(0xCE09):

默认上报关闭，可下行关闭，关闭后只上报F9心跳包，不上报其他数据，

UWB测距报警闪灯正常可触发，但报警不上报服务器

(6)按键关机开关指令下发(0xCE16):

默认设备可通过按键进行关机，下行关闭后设备不能通过按键进行关机

(7)控制设备触发休眠开关下发(0xCE18):

默认为开启状态，设备40分钟不动进入休眠，下行关闭后，设备不进休眠

(8)控制设备充电开关机状态(0xCE21):

默认充电为关机状态，下行开启后，设备充电不关机，设备上报充电状态

(9)声光报警设置(0xCE25):

立刻声光报警，下行指令收到后声音和灯都会响，不会上报报文到服务器

关闭声光报警，下行指令收到触发UWB测距报警不会产生声光

开启声光报警，下行指令收到触发UWB测距报警会产生声光（默认为开启状态，报警时长为5秒）

(10)UWB广播开关(0xCE29)：

默认为开启，关闭后相当于关闭了UWB功能，G908GU不能被W300GU/W200PGU扫描测距

# ****3 协议数据包结构****

一条基本的协议数据包结构如图1所示：  


## ****3.1 数据头****

每个数据包均以4个字节的Header或者token开头（在某些回复报文中，timestamp代替）：

目前欧孚设备上传token固定为BDBDBDBD

Header: 0xBD0xBD0xBD0xBD；

Timestamp: 32bits，由服务器产生

## ****3.2 报文标示符(Message ID)****

MessgeId 代表的内容见第4章。

TCP每次链接的时候设备端都会先上报0xF0 报文，里面有设备唯一标识符IMEI，

服务器端需要记录该imei作为标识，并回复0xf1报文，设备端才会认为此链接成功，否则会断开链接

设备正常通信，长连接默认每4分钟上报一次0xF9心跳包，0xF9心跳包在健康定位上报后会上报一次，

短连接则开机0xF9心跳包上报一次，0xF9心跳包在健康定位上报后会上报一次,两者上报不受对方影响，

注意服务器收到F9报文后，需要服务器下发指令回复，否则会断开连接

## ****3.3 Token生成机制****

目前固定为BDBDBDBD

## ****3.4 有效负载(Payload)****

我们下面的payload 指的是协议中除了head token及校验码外的有效正文内容。后面加注的是正文长度。

有效负载中所用的数据格式如下表所示：

【U-unsigned；I-signed；X-bitfield；数字-所占字节数】

以下协议中使用除ch，u8，i8，x8外 都采用小端优先

| **Short** | **peTypeType** | **Size(Bytes)** | **Min/max** | **Resolution** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | ASCII/ISO 8859.1 | 1 | - | - | 字符 |
| u8 | Unsigned Char | 1 | 0-255 | 1 | 无符号 短整形 |
| i8 | Signed Char | 1 | -128-127 | 1 | 短整形 |
| x8 | Bitfield | 1 | - | - | 位（bit） |
| u16 | Unsigned Short | 2 | 0-65,535 | 1 | 无符号 整形 |
| i16 | Unsigned Short | 2 | -32,768-32,767 | 1 | 整形 |
| x16 | Bitfield | 2 | - | - | 位（bit）2 |
| u32 | Unsigned Long | 4 | 0..4,294,967,295 | 1 | 无符号 长整形 |
| i32 | Signed Long | 4 | -2,147,483,648-2,147,483,647 | 1 | 长整形 |
| u64 | Uint64\_t | 8 | 0-18,446,744,073,709,551,616 | 1 | 无符号64位长整形 |
| float | float | 4 | -3.4410e38-3.410e38 | - | 浮点型 |

## ****3.5 校验和(Checksum)****

校验和所加内容包括payload，如图1所示。其算法如下所示，默认通用版本设备不强求校验，可忽略此部分内容，下行指令时随意一个字节即可

*//假设 content="BDBDBDBDE9000600010A00000A00"，则sum.ToString("X2")结果为07//以下为C#代码调用方法*

private string CheckSum(string content) {

int sum = 0;

var bytes = Utility.strToHexByte(content);

foreach (var b in bytes)

{

sum += b;

sum %= 0x100;

}

sum = 0xff - sum;

return sum.ToString("X2");

}

# ****4 上报messages报文****

## ****4.1 连接相关上报****

### ****4.1.1 LNK-LIN (MSGID=0xF0)请求连接（TCP专用）****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xF0 | See below见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte Offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Drscription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | u64 | IMEI | 1 | - | IMEI number（小端模式） |
| 2 | x16 | version |  | - | Bitfield see below |

设备上报F0请求报文必须有服务器下行0XF1报文（具体格式见下一节）回复，否则登录失败

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDF09B51731BC61603000000C2

BDBDBDBD：4个字节消息头Header

F0:Message ID(消息id)9B51731BC6160300：IMEI number(小端模式),转为大端为：000316C61B73519B，

对应的十进制为IMEI:869465050010011，0000：version

C2：checksum校验和

连接相关答疑：

tcp每次创建一个新的连接的时候会先上报F0 请求，F0里带IMEI，然后服务器记录下这个imei,

之后这个链接里所有的数据都是这个imei的

注：若没有收到F0或者F0通信异常，可以用第三方网络测试工具，验证一下服务器通信是否正常

### ****4.1.2 连接回复(MSGID=0xF1)（TCP专用）-重要****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Timestamp(unix)时间戳 | 0xF1 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte Offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Drscription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | u32 | Token | 1 | - | Token:固定为BDBDBDBD |

注意报文顺序和正常上报报文不同，此报文为服务器下发，不是设备上报内容，服务器回复需在当前通道回复>注意报文顺序和正常上报报文不同，此报文为服务器下发，不是设备上报内容，服务器回复需在当前通道回复

示例：

原始16进制报文：07FD8860F1BDBDBDBD2E

07FD8860(小端优先),Timestamp(unix)时间戳(单位:秒) ，转为大端6088FD07 转为十进制：1619590407

转为标准时间格式UTC时间：2021-04-28 06:13:27

F1:Message ID(消息id)

BDBDBDBD:Token

2E：checksum校验和

时间戳 10进制转标准时间格式，是以1970-01-01 00:00:00 加上1619590407秒得出的结果，设备端以此报文中的时间戳(单位:秒)来同步时间

注意：java中一般单位是毫秒，注意转为单位：秒

注意：服务器下行回复的字节总数为10个字节，如：0xBD--1个字节；如果设备收到的是20个字节，是不会建立连接的

### ****4.1.3 新心跳包协议(MSGID=0xF9)-重要****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xF9 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat\_type |  |  | 电量类型 0：4级制， 1：5级制， 2：百分比， 3：电压值 |
| 2 | u16 | Bat\_volt |  | -/- | 电量值 如果Bat\_type为0：则电量值范围为0-3，（0为25%，3为100%） 如果Bat\_type为1： 则电量值范围为0-4 （0为20%，4为100%） 如果Bat\_type为2： 则电量值范围为0-100 |
| 1 | U8 | Signal\_type |  |  | 信号类型 0：百分比，1：5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal\_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | Other\_type |  |  | 扩展类型 0：全量记步 1：增量记步 2：震动 |
| 4 | U32 | Num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | Timestamp | -/- | -/- | utc时间戳(单位秒) |

注意：F9心跳包必须有服务器下行回复 ，设备端收到服务器下行回复才认为服务器链接没有断开，否则会重新上报F0请求连接

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDF90104000050000095000000E377BD67AA

BDBDBDBD：Header

F9:Message ID(消息id)

01:Bat\_type电量类型 01-->1-->5级制电量(0-4)

0400:Bat\_volt电量值 转为大端 0004-->4-->等级4对应100%电量

00:Signal\_type信号类型 00-->0-->百分比

5000:Signal\_strength信号强度 转为大端0050-->转十进制80-->80%信号强度

00:Other\_type扩展类型 00-->0-->全量计步

95000000:Num扩展值-计步 转为大端00000095-->转十进制149-->步数为149

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒--> 转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

AA:checksum校验和

注：服务器收到F9心跳包可以固定回复报文：固定回复示例 BDBDBDBDF301 字节数：6

## ****4.2 报警相关上报****

### ****4.2.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x02 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte Offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Drscription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 | Upl\_warn | - | - | 报警内容see below 见下方定义 |
| 4 | U32 | Timestamp | - | - | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Upl\_warn contents

| **bit(对应二进制中1的位置)** | **Name** | **Description** | **原始报文小端优先的16进制** | **转大端的16进制** | **十进制** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 关机 | 关机 | 0400 | 0004 | 4 |
| 0 | 低电量 | 低电量 | 0100 | 0001 | 1 |

示例：

低电量报警：BDBDBDBD020200E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

0200:Upl\_warn报警内容，转为大端0002-->低电量报警

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

关机报警：BDBDBDBD020400E377BD678A

BDBDBDBD:Header

02:Message ID(消息id)

0400:Upl\_warn报警内容，转为大端0004-->关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

注：此报警为没有区分关机类型的设备使用,区分关机类型的设备见下一节

### ****4.2.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x21 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte Offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Drscription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | Alarm type |  |  | 报警类型 |
| N |  | Upl\_warn | - | - | 报警内容See below 见不同Alarm type类型定义 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

****Alarm type=1****

Upl\_warn contents

| **bit(对应二进制中1的位置)** | **Name** | **Description** | **原始报文小端优先的16进制** | **转大端的16进制** | **十进制** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 充电关机报警 | 设备充电自动关机(固件需功能支持) | 04000000 | 0004 | 4 |
| 1 | 低电关机报警 | 设备电量过低关机(固件需功能支持) | 02000000 | 0002 | 2 |
| 0 | 主动关机报警 | 设备被人为手动关机(固件需功能支持) | 01000000 | 0001 | 1 |

示例：

充电关机报警：BDBDBDBD21040001000000E377BD6767

BDBDBDBD:Header

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

04000000:Upl\_warn报警内容，转为大端0004-->充电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

低电关机报警：BDBDBDBD21020001000000E377BD6767

BDBDBDBD:Header

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

02000000:Upl\_warn报警内容，转为大端0002-->低电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

主动关机报警：BDBDBDBD21010001000000E377BD6767

BDBDBDBD:Header

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

01000000:Upl\_warn报警内容，转为大端0001-->主动关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

## ****4.3 定位相关上报****

### ****4.3.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x16 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | - | longitude经度 |
| 8 | Double | lat |  | - | latitude纬度 |
| 1 | U8 | north\_south |  | - | /N or S/北或南纬 |
| 1 | U8 | east\_west |  | - | /E or W/东或西经 |
| 1 | U8 | status |  | - | /A or V/ 有效数据或无效数据 |
| 4 | U32 | Timestamp |  | - | 时间戳 |

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBD03963E870C3E675E40FF2110C2B6343F404E4541E377BD6799

BDBDBDBD:Header

03:Message ID消息id

963E870C3E675E40:lon经度 转大端405E673E0C873E96-->经度:121.6131622 注：转换解析参考下面解析示例

FF2110C2B6343F40:lat维度 转大端`403F34B6C21021FF-->纬度:31.2059137 注：转换解析参考下面解析示例

4E:north\_south 4E-->转ASCII 编码N-->北纬

45:east\_west 45-->转ASCII 编码E-->东经

41:status数据有效性 41-->转ASCII码A-->有效数据

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

78:checksum校验和

注：解析出来的gps经纬度为WGS-84坐标系，若地图使用百度高德等，坐标系需要转换

解析卫星定位报文java代码示例:

*//报文：BDBDBDBD037d9f84ac81815c40e766926b1d8936404e4541749d695f0b//BDBDBDBD03 7d9f84ac81815c40 e766926b1d893640 4e 45 41 749d695f 0b*

public static void main(String[] args){

*//报文7d9f84ac81815c40 实际值405c8181ac849f7d*

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("405c8181ac849f7d",16))); *//114.02353966666665//报文e766926b1d893640 实际值4036891d6b9266e7*

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("4036891d6b9266e7", 16))) ;*//22.535605166666667*

HexToStr(data.Substring(“4e”)); *//N*

HexToStr(data.Substring(“45”));*//E*

HexToStr(data.Substring(“41”));*//A A表示有效数据，V则表示无效数据，可放弃//报文 749d695f实际值 5f699d74*

Date date=new Date();

date.setTime(Long.parseLong(“5f699d74",16)\*1000);

SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

System.out.println(sdf.format(date)); //2020-09-22 14:45:08

}

### ****4.3.2 wifi和基站信息上传(MSGID=0xA4)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xA4 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte Offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳 |
| 1 | u8 | Cell\_cnt | 1 | - | 基站个数(0-7) Number of cell info payload.Valid value:0~7 |
| 2 | u16 | Cell[0].MCC | - | - | 基站(0)的MMC mobile country code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[0].MNC | - | - | 基站(0)的MNC mobile network code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[0].LAC | - | - | 基站(0)的LAC Location area code of cell[0] |
| 4 | U32 | Cell[0].CELL\_ID | - | - | 基站(0)的ID Cell id of cell[0] |
| 2 | i16 | Cell[0].RSSI | - | dbm | 基站(0)的信号强度RSSI RSSI in dbm of cell[0] |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 2 | u16 | Cell[cell\_cnt-1.MCC | - | - | 基站(N)的MMC mobile country code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[cell\_cnt-1.MNC | - | - | 基站(N)的MNC mobile network code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[cell\_cnt-1.LAC | - | - | 基站(N)的LAC Location area code of cell[0] |
| 2 | u16 | Cell[cell\_cnt-1].LAC | - | - | 基站(N)的LAC Location area code of cell[[cell\_cnt-1] |
| 4 | U32 | Cell[cell\_cnt-1].CELL\_ID | - | - | 基站(N)的ID Cell id of cell[[cell\_cnt-1] |
| 2 | I16 | Cell[cell\_cnt-1].RSSI | - | dbm | 基站(N)的信号强度RSSI RSSI in dbm of cell[[cell\_cnt-1] |
| 1 | U8 | Wifi\_cnt |  |  | wifi个数 Number 0f wifi |
| 6 | 6\*U8 | Wifi[0].bssid[0]-Wifi[0].bssid[5] |  |  | wifi(0)的mac地址 |
| 4 | I32 | Wifi[0].RSSI |  |  | wifi(0)的信号强度RSSI |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
| 6 | 6\*U8 | Wifi[Wifi\_cnt-1].bssid[0]-Wifi[Wifi\_cnt-1].bssid[5] |  |  | wifi(N)的mac地址 |
| 4 | I32 | Wifi[0].RSSI |  |  | wifi(0)的信号强度RSSI |

注：设备上报不一定每次都有基站，没有基站不影响定位，若报文中基站个数为0，则后面直接为wifi个数

示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDA4E377BD6701CC010000C218D1AD160BF9FF078CBEBE1A8162C6FFFFFFC061180AF42AC1FFFFFF200BC726E000B6FFFFFFA8154DF6517EB2FFFFFFE005C5B1F824CCFFFFFFE8FCAFA02663AFFFFFFF6409805B2B9CAEFFFFFF94

BDBDBDBD:Header

A4:Message ID消息id

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

01:Cell\_cnt基站个数 01-->基站个数为1

CC01:Cell[0].MCC 基站MCC 转为大端01CC-->转十进制460-->基站MCC为460

0000:Cell[0].MNC 基站MNC 转为大端0000-->转十进制0-->基站MNC为0

C218:Cell[0].LAC 基站LAC 转为大端18C2-->转十进制6338-->基站LAC为6338

D1AD160B:Cell[0].CELL\_ID 基站ID 转为大端0B16ADD1-->转十进制186035665-->基站id为186035665

F9FF:Cell[0].RSSI 基站信号强度 转为大端FFF9-->转十进制补码-7-->基站信号强度为-7

07: Wifi\_cnt wifi个数 07-->7个wifi

8CBEBE1A8162:wifi mac地址 8C:BE:BE:1A:81:62-->wifi[0]的mac地址为8C:BE:BE:1A:81:62

C6FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFC6-->转十进制补码-58--->wifi[0]的RSSI信号强度为-58

C061180AF42A:wifi mac地址 C0:61:18:0A:F4:2A-->wifi[1]的mac地址为C0:61:18:0A:F4:2A

C1FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFC1-->转十进制补码-63--->wifi[0]的RSSI信号强度为-63

200BC726E000:wifi mac地址 20:0B:C7:26:E0:00-->wifi[2]的mac地址为20:0B:C7:26:E0:00

B6FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFB6-->转十进制补码-74--->wifi[0]的RSSI信号强度为-74

A8154DF6517E:wifi mac地址 A8:15:4D:F6:51:7E-->wifi[3]的mac地址为A8:15:4D:F6:51:7E

B2FFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFB2-->转十进制补码-78--->wifi[0]的RSSI信号强度为-78

E005C5B1F824:wifi mac地址 E0:05:C5:B1:F8:24-->wifi[4]的mac地址为E0:05:C5:B1:F8:24

CCFFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFCC-->转十进制补码-52--->wifi[0]的RSSI信号强度为-52

E8FCAFA02663:wifi mac地址 E8:FC:AF:A0:26:63-->wifi[5]的mac地址为E8:FC:AF:A0:26:63

AFFFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFAF-->转十进制补码 -81---->wifi[0]的RSSI信号强度为 -81

6409805B2B9C:wifi mac地址 64:09:80:5B:2B:9C-->wifi[6]的mac地址为64:09:80:5B:2B:9C

AEFFFFFF:wifi信号强度RSSI 转为大端FFFFFFAE-->转十进制补码-82--->wifi[0]的RSSI信号强度为-82

94:checksum校验和

报文解析出的参数需要对接地图wifi数据库，通过地图方最终获取到经纬度数据  
以高德地图对接wiif数据库为例：

高德根据接入网络方式，高德wifi定位协议文档里面分为三种定位场景，以下对三种定位场景给出对应示例

1.联网 方式为 wifi接入， 即 accesstype 参数为 1

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:

E4:C7:49&mmac=50:a7:2b:1e:56:58,-60,alibaba-inc&macs=4c:48:da:25:0b:11,-59,alibaba-

inc|4c:48:da:25:1a:11,-77,alibaba-inc&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key>

2.联网方式为移动接入且手机卡为非 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=0 时：

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:

E4:C7:49&cdma=0&bts=460,01,40977,2205409,-65&nearbts=460,01,40977,2205409,-65|460,0

1,40977,2205409,-65|460,01,40977,2205409,-65&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key>

3.联网方式为移动接入且手机卡为 cdma 卡，即 accesstype 参数为 0 且 cdma=1 时：

http://apilocate.amap.com/position?accesstype=0&imei=352315052834187&smac=E0:DB:55:

E4:C7:49&cdma=1&bts=13824,1,1838,1674723,575739,-52&serverip=10.2.166.4&output=xml&key=<用户 Key>

W200P手表:高德wifi定位协议调用的高德接口说明：选参数时,一般选择第1种

也可以选第2种，但若设备没有上报基站，则需要bts和neabts两个参数去除，才可以

第一种，传入参数示例：mmac为报文中第一个WIFI mac地址http://apilocate.amap.com/position?accesstype=1&imei=869907057780989&mmac=04:8C:16:A9:FB:A8,-44,TP-Link&macs=04:8C:16:A9:FB:A8,-44,TP-Link|C8:3A:35:F4:CE:18,-59,TP-Link|1C:78:4E:D5:07:FE,-79,TP-Link|C8:3A:35:9D:0B:E0,-87,TP-Link|4A:D8:90:E8:0A:82,-88,TP-Link|AC:AD:4B:C9:C3:87,-89,TP-Link|A4:16:E7:55:84:AC,-91,TP-Link&output=json&key=xxxx

具体高德wifi定位协议PDF，可点击可查看下载:(不是截图，可点击查看)  
此文档为高德地图提供，具体对接可以直接询问高德地图  
注意下载文档名称会变化，可以自行重命名一下

### ****4.3.3 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xD6 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Format** | **Name** | **Scale** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 |
| U8 | Total\_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon |
| Int32 | Utc | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total\_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| Int32 | Timestamp | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total\_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

注：通用版本下，蓝牙信标总组数固定为1，蓝牙信标个数最多为4个，排序按信号强弱从大到小排序，默认手表只识别我们自己的信标，若需要对接其他家的信标，还请微信咨询相关人员  
示例：

原始16进制报文：BDBDBDBDD60001E377BD670443271794AC43273094AA4327B956A54327FE94A56A

bdbdbdbd: Header

D6: Message ID

00: type

01: 只有一组ibeacon数据

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

04: 第一组 有4个beacon信息

4327: 转大端-->major : 0x2743-->转十进制10051

1794: 转大端-->minor: 0x9417-->转十进制37911

AC: RSSI 0xAC-->转十进制补码-84

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

3094: 转大端-->minor:0x9430-->转十进制37936

AA: RSSI 0xAA-->转十进制补码-86

4327:转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

b956:转大端-->minor:0x56b9-->转十进制22201

A5: RSSI 0xA5-->转十进制补码-91

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

FE94: 转大端-->minor:0x94FE-->转十进制38142

A5: rssi:0xA5-->转十进制补码-91

6a --校验码（checksum）

蓝牙信标major,minor说明：默认出货蓝牙信标上有贴信标码，

如：00081005345866，那么蓝牙信标的major为10053，minor为45866，厂家标识为0008（这个无用处和实际意义）

### ****4.3.4 基站经纬度上报（MSGID=0x15）—wifi定位补充****

注：此报文一般是wifi定位失败，自动向模组请求通信基站经纬度进行定位(不可下发定位优先级更改)，  
位置为通信基站的位置，只能作为辅助定位的参考，通信基站的精度不高

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x15 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | flag |  | -/- | 扩展段标识 |
| 4 | U32 | lon |  | -/- | Longitude(\*10的6次方 或7次方)经度 |
| 4 | U32 | lat |  | -/- | latitude(\*10的6次方或7次方)维度 |
| 1 | U8 | north\_south |  | -/- | /N or S/南或北纬 |
| 1 | U8 | east\_west |  | -/- | /E or W/东或西经 |
| 1 | U8 | status |  | -/- | /A or B or V/A,B为有效数据， B 对应精度7位，V为无效数据 |
| 4 | U32 | Timestamp |  | -/- | 时间戳 |
| N |  | Num |  | -/- | 通用版本暂无扩展，表格只做保留定义 定义：扩展段数值1 可以是扩展段定义的第n位数值），多个扩展段同时使用时，扩展段1对应的是最低位内容 依次扩展到位数n的内容 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

示例：

原始16进制报文： BDBDBDBD1502C8C9E53F855AD30F4E4542E377BD67F4

BDBDBDBD:Header

15:Message ID

02:type type=02表示LBS基站定位

C8C9E53F: 经度--->转为大端4857963E--->转为经度：26.5509509，注：转换解析参考4.3.1GPS/ BDS位置上报：定位数据上报(0x03)一节解析示例

855AD30F: 维度--->转为大端129B82E0--->转为维度：107.2024008，注：转换解析参考4.3.1GPS/ BDS位置上报：定位数据上报(0x03)一节解析示例

4E:north\_south 4E-->转ASCII 编码N-->北纬

45:east\_west 45-->转ASCII 编码E-->东经

42:status 42-->转ASCII 编码B,有效数据，精度为小数点后面保留7位精度

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

08:checksum校验和

## ****4.4 设备信息及状态上报****

### ****4.4.1 SIM卡的ICCID上传(MSGID=0xF3)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xF3 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte Offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Drscription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10\*U8 | ICCID | 1 | - | ICCID number-设备SIM卡号ICCID |

注：此报文每次开机会上报一次

示例：

原始16进制报文:BDBDBDBDF389861118236001639994CC

BDBDBDBD:Header

F3:Message ID

89861118236001639994:ICCID 设备SIM卡号ICCID为:89861118236001639994

CC:checksum校验和

### ****4.4.2 设备充电状态上传(MSGID=0xC3)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xC3 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | Status | / | / | 0开始，1结束，2 充电满 |
| 1 | U32 | Timestamp | / | / | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

注：此报文需设备固件支持，默认最新通用版本支持，此报文只有在下行指令开启：充电开机，才会上报  
示例：

原始16进制报文:BDBDBDBDC301E377BD678A

BDBDBDBD:Header

C3:Message ID

01:设备结束充电

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

原始16进制报文:BDBDBDBDC300DB4D2F668A

BDBDBDBD:Header

C3:Message ID

00:设备开始充电

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

原始16进制报文:BDBDBDBDC302DB4D2F668A

BDBDBDBD:Header

C3:Message ID

02:设备已充满电

E377BD67:Timestamp时间戳 转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

### ****4.4.3 状态参数上报(MSGID=0xA9)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xA9 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | TypeCnt | -/- | -/- | 参数类型数 |
| 1 |  |  |  |  | （预留 00） |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 参数类型1, 类型定义： 00—MCU(固件), 01—模组， 02传感器(通用版本暂无此类型) |
| 1 | U8 | NameLen | -/- | -/- | 参数名称1长度 |
| n | N\*u8 | Name | -/- | -/- | 参数名称 |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 参数类型2, 类型定义： 00—MCU(固件), 01—模组， 02传感器(通用版本暂无此类型) |
| 1 | U8 | NameLen | -/- | -/- | 参数类型2长度 |
| n | N\*u8 | Name | -/- | -/- | 参数名称 |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

注：此报文默认开机上报一次,上传设备固件版本号，模组版本号，可不做解析,以前出货设备Message ID为0xBB,可联系相关人员发出

示例:

BDBDBDBDA902000009423732352E4F56303601174E5432364B434E4230304E4E412D4C3032303330393530B5

BDBDBDBD:Header

A9:Message ID

02:TypeCnt 表示有2种类型参数

00:预留字段

00:Type=00 00代表MCU(固件)

09:后面MCU名称长度9字节

423732352E4F563036--->16进制转文本（设备固件版本号）--->B725.OV06

01:Type=01 01代表模组

17:后面通信模组名称长度23字节

4E5432364B434E4230304E4E412D4C3032303330393530:16进制转文本（4G模组版本号）

--->NT26KCNB00NNA-L02030950

B5---checksum校验和

### ****4.4.4 设备状态(MSGID=0xE9)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xE9 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | type |  | / | 默认—00 |
| 2 | u16 | length |  | / | 后面报文长度 |
| 1 | u8 | location |  | / | 定位上报频率:00—-默认未修改,01—-有下行修改过(若有下行多个时间段，只上报当前时间段的上报频率) |
| 2 | u16 | frequency |  | / | 频率,单位-分钟 |
| 1 | u8 | health |  | / | 健康上报频率:00—-默认未修改,01—-有下行修改过 |
| 2 | u16 | frequency |  | / | 频率:单位-分钟 |

注：此报文开机上报一笔，下行修改频率后会上报一笔

示例：

原始16进制报文:BDBDBDBDE9000600010A00010A0033

BDBDBDBD:Header

E9:Message ID

00:type=00

0600:length 后面报文长度 转为大端-->0006-->转十进制6，报文长度为6个字节

01:location 01表示有下行修改过定位上报频率

0A00:frequency 健康上报频率 转为大端-->000A-->转10进制10，上报频率为10分钟

01:health 01表示有下行修改过健康上报频率

0A00:frequency 健康上报频率 转为大端-->000A-->转10进制10，上报频率为10分钟

33:checksum校验和

若设备无健康上报功能或无定位上报功能，则健康上报频率和定位上报频率两个值会保持一致，表示设备上报频率

## ****4.5 下行反馈相关上报****

### ****4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0)****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xC0 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | length | -/- |  | Message ID长度 |
| N | n\*U8 | Type | -/- |  | N个Message ID |

示例:

此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到下行指令的Message ID(可以是多个Message ID集体返回)

原始16进制报文:BDBDBDBDC0011720

BDBDBDBD:Header

C0:Message ID

01:length Message ID长度 转十进制01--> Message ID长度为1个字节

17 Type 表示设备收到下行指令Message ID为17

20:checksum校验和

# ****5 设置****

## ****5.1 下行****

### ****5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17）****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0x17 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段1 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time\_start\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_start\_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段2 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time\_start\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_start\_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段3 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time\_start\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_start\_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段4 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time\_start\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_start\_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time\_end\_m |  |  | -分 |  |

注：一天时间为00:00-23:59  
示例：

00:00-23:59 每隔10分钟上报一次定位:BDBDBDBD17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BDBDBDBD:Header

17:Message ID

01:enable是否启用 转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time\_start\_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time\_start\_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time\_end\_h 结束时间-小时,转十进制23-->开始时间-小时为00

3B:time\_end\_m 结束时间-分钟,转十进制59-->开始时间-小时为00

00:enable是否启用 转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用 转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用 转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

### ****5.1.2 设置- 定位优先级设置（0XCE01&0XCE02）****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

Type=01 定位优先级设置

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | Type=01 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 有效性，00 一直有效， 01 此次生效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| n | n |  | -/- | -/- | 正文 |

定位优先级设置定义--见2.3 设备下行说明--设备定位优先级下发(0xCE01)

定位优先级设置正文：目前通用版本支持：01--GPS，02--wifi(wifi+基站) 03--蓝牙信标(使用需额外部署蓝牙信标)；

特殊设备支持：04--LBS基站 05--125k

示例：

wifi定位优先(wifi>蓝牙信标>GPS):BDBDBDBDCE0100030002030133

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type 01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020301:正文：02--wifi 03--蓝牙信标 01--GPS 定位优先级为wifi>蓝牙信标>GPS

33:checksum校验和

gps定位优先(GPS>wifi>蓝牙信标):BDBDBDBDCE0100030001020333

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type 01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

010203:正文：01--GPS 02--wifi 03--蓝牙信标 定位优先级为GPS>wifi>蓝牙信标

33:checksum校验和

蓝牙定位优先(蓝牙信标>wifi>GPS):BDBDBDBDCE0100030003020133

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type 01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文：03--蓝牙信标 02--wifi 01--GPS 定位优先级为蓝牙信标>wifi>GPS

33:checksum校验和

单GPS定位:BDBDBDBDCE0100030001000033

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type 01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文:01--GPS 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单GPS定位

33:checksum校验和

单wifi定位:BDBDBDBDCE0100030002000033

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type 01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:02--wifi 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单wifi定位

33:checksum校验和

单蓝牙信标定位:BDBDBDBDCE0100030003000033

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

01:Type 01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:03--蓝牙信标 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单蓝牙信标定位

33:checksum校验和

### ****5.1.3 设置-开关设置（0XCE04-24）****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 具体类型请查看说明 |
| 1 | u8 | switch | -/- | -/- | 开关 00 开启,02 关闭,01单次有效 |
| 2 | U16 |  | -/- | -/- | 固定0000 |

设备报警设置-开关类型：具体功能说明*--见2.3 设备下行说明*

05 蓝牙广播开关

16 下行是否能使用按键关机

18 休眠功能开关

19 按键触发sos报警开关

21 充电是开机还是关机状态

29 UWB广播开关

Type=05 蓝牙广播开关  
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE0500000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

05:Type 05 蓝牙广播开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE0502000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

05:Type 05 蓝牙广播开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=16 下行是否能使用按键关机  
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE1600000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

16:Type 16 下行是否能使用按键关机

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE1602000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

16:Type 16 下行是否能使用按键关机

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=18 休眠功能开关  
示例:

00---开启,静止一段时间后进入休眠，不上报数据:BDBDBDBDCE1800000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

18:Type 18 休眠功能开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭， 静止状态或充电状态，也正常上报数据:BDBDBDBDCE1802000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

18:Type 18 休眠功能开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=19 按键触发sos报警开关  
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE1900000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

19:Type 19 按键触发sos报警开关

02:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE1902000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

19:Type 19 按键触发sos报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=21 充电是开机还是关机状态  
示例:

00---充电为开机状态:BDBDBDBDCE2100000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

21:Type 21 充电开机或充电关机

02:switch 开关 00 充电为开机状态

0000:固定值

93:checksum校验和

02---充电为关机状态:BDBDBDBDCE2102000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

21:Type 21 充电开机或充电关机

02:switch 开关 02 充电为关机状态

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=29 UWB广播开关  
示例:

00---开启:BDBDBDBDCE2900000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

29:Type 29 UWB广播开关

02:switch 开关 00 开启，

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDBDBDBDCE2902000093

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

29:Type 29 UWB广播开关

02:switch 开关 02 关闭，

注意:UWB测距功能关闭，W300GU/W200PGU不能和此设备测距

0000:固定值

93:checksum校验和

### ****5.1.4 声光报警设置（0XCE25）****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xCE | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Format** | **Name** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 固定为0x25 |
| U8 | Alarmtype | 1 | 0x01—立刻声光报警, 0x00—-开启声光报警(后跟0000), 0x02—-关闭声光报警(后跟0000) |
| U16 | Len | 2 | 指令长度 |
| U8 | Motor Type | 1 | 设置类型：1.立刻声光报警 - 0x00 |
| U32 | Value | 4 | 设置内容：1.报警时长（单位毫秒，范围0 - 60秒） |

示例:

开启声光报警：BDBDBDBDCE2500000018

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

25:Type 声光报警设置

00:Alarmtype 00 开启声光报警

00000:固定值

18:checksum校验和

关闭声光报警：BDBDBDBDCE2502000018

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

25:Type 声光报警设置

02:Alarmtype 02 关闭声光报警

00000:固定值

18:checksum校验和

立刻声光报警,持续时间为5秒:BDBDBDBDCE25010500008813000077

BDBDBDBD:Header

CE:Message ID

25:Type 声光报警设置

01:Alarmtype立刻声光报警

0500:Len 转为大端0005-->转为十进制05-->指令长度5个字节

00:Motor Type 00 立刻声光报警

88130000: Value 报警时长 转为大端00001388-->转十进制5000-->报警时长:5000毫秒

77:checksum校验和

### ****5.1.5 IP&域名设置(0xC3)（TCP专用）****

| **Header** | **Message ID** | **Payload** | **Checksum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD 0xBD 0xBD 0xBD | 0xC3 | See below 见下方定义 | CK\_sum |

Payload contents

| **Byte offset** | **Format** | **Name** | **Scale** | **Unit** | **Decription** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type |  |  | 下发类型: Type =1 IPv4， Type =2 IPv6 (保留项-暂不支持)， Type =3 域名 (暂只支持ascii编码域名) |
| 2 | U16 | Port |  |  | 端口号（2个字节） |
| 1 | U8 | Len |  |  | 后面参数内容长度 |
| N | U8 | Domainname |  |  | 具体IP或域名内容 |

注意:下发后设备不在原本服务器上通信，指向下发修改的服务器

示例:

Type=1 IPv4:下行修改ip为:118.178.184.219，端口为:8825 BDBDBDBDC30179220476B2B8DB33

BDBDBDBD:Header

C3:Message ID

01:Type 1--IPv4

7922:Port 端口 转为大端2279-->转10进制8825-->端口：8825

04:Len 后面参数内容长度 转十进制04-->长度为4个字节

76B2B8DB:Domainname IP 76-->转十进制118，B2-->转十进制178,B8-->转十进制184,DB-->转十进制219 IP为:118.178.184.219

33:checksum校验和

Type=3 域名下行修改域名为:aiday.com.cn,端口为:8825

BDBDBDBD:Header

C3:Message ID

03:type=3，域名

7922:Port 端口 转大端--2279 -->转10进制 端口：8825

12:Len后面参数内容长度 转十进制18-->报文长度为18字节

61696461792e636f6d2e636e:Domainname 域名 转为字符串-->aiday.com.cn-->域名为:aiday.com.cn

1D:checksum校验和